DMA és INTERRUPT REGISZTERTÉRKÉP

Az  első  oszlop  a regiszter nevét, a második a tárcímet, ahol az található, a
harmadik  rész  a  rövid  leírását  tartalmazza.   FIGYELEM!   A   tárcímek   a
báziscímhez ,$DFF000-hoz hozzáadandók!

----------
DMACON		096	DMA vezérlés     írás (törlés+beállítás)
DMACONR		002	                 olvasás (a blitter státuszé is)

	Ez vezérli a DMA összes csatornáját és tartalmazza a blitter DMA
	status-t is.

	BIT	FUNKCIó	MAGYARÁZAT
	15	SET/CLR	Ha 1, az 1-esek beállítódnak, ha 0, akkor törlődnek
			a 0-ra állított bitek nem változnak.
	14	BBUSY	blitter foglaltsági állapot bit (csak olvasható)
	13	BZERO	blitter logikai 0 eredmény állapot bit (csak olv.)
	12	x
	11	x
	10	BLTPRI	blitter DMA elsőbbség a processzor felett
	09	DMAEN	bekapcsol minden DMA-t
	08	BPLEN	bittérkép DMA be
	07	COPEN	copper DMA be
	06	BLTEN	blitter DMA be
	05	SPREN	sprite DMA be
	04	DSKEN	disk DMA be
	03	AUD3EN	3. hangcsatorna DMA be
	02	AUD2EN	2.
	01	AUD1EN	1.
	00	AUD0EN	0. hangcsatorna DMA be

----------
INTEREQ		09C	Megszakítás kérelem írás (törlés+beállítás)
INTEREQR	01E                         olvasás

	A processzor lekérdezi a biteket, és ha be vannak kapcsolva, az
	processzormegszakítást eredményezhet. Mind a SET, mind a CLEAR
	(beállítás,törlés) művelet szükséges ahhoz, hogy a kívánt adatokat
	betölthessük a regiszterekbe. Ezek az állapotbitek nem állítódnak
	alaphelyzetbe automatikusan egy-egy művelet után, ezért törölni kell !
	A bitkiosztás megegyezik a megszakítás kapcsolóbitek bitkiosztásával  
	(lásd lent).

----------
INTENA		09A	Megszakítás kapcsolóbitek írás (törlés+beállítás)
INTENAR		01C	                          olvasás

	A regiszter a megszakítások kapcsolóbitjeit mutatja.

	BIT	FUNKCIÓ	MAGYARÁZAT
	15	SET/CLR	Az 1 bitek törlődnek v. beállítódnak,a 0 nem változik
	14	INTEN	Master megszakítás (ha 0, semmi nem megy)
	13	EXTER	külső egység megszakítás
	12	DSKSYN	A disk szinkronregiszter,DSKSYNC a disk adatot kódolja
	11	RBF	A soros port fogadó puffer tele
	10	AUD3	3. hangcsatorna blokk vége jel
	09	AUD2	2.
	08	AUD1	1.
	07	AUD0	0. hangcsatorna blokk vége jel
	06	BLIT	blitter készen jel
	05	VERTB	a függőleges késleltetés (kijelző) kezdete             
	04	COPER	copper megszakítás
	03	PORTS	I/O portok,vagy I/O időzitők megszakításkérelme
	02	SOFT	software által kezdeményezett megszakításra fenntartva   
	01	DSKBLK	disk blokk vége jel
	00	TBE	a soros port átviteli puffer üres

----------
