Képernyő-regisztertérkép

Az  első oszlop a regiszter nevét, a második a relatív cimét, a harmadik rész a
rövid  leirását  tartalmazza.   FIGYELEM!   A  relatív  cimek   a   báziscimhez
,$DFF000-hoz hozzáadandók !

----------
BPLxPTH	x=1 0E0	y=1 0E2	A bittérképek cimei (1-6).
BPLyPTL	x=2 0E4	y=2 0E6	A BPLxPTH a felső 3 bitet,
	x=3 0E8	y=3 0EA	a BPLyPTL az alsó 15 bitet tartalmazza
	x=4 0EC	y=4 0EE
	x=5 0F0	y=5 0F2		
	x=6 0F4	y=6 0F6
----------
BPLxDAT	x=1 110	Bittérkép adatok (párhuzamos soros átalakitás).
	x=2 112	Ezek a regiszterek fogadják a RAM-bol érkező adatokat.
	x=3 114	A copper használja , de a processzor is irhatja, gyakorlatilag
	x=4 116	puffer funkciókat lát el.
	x=5 118
	x=6 11A
----------
BPL1MOD	108	Bittérkép modulo páratlan (1,3,5).
BPL2MOD	10A	Bittérkép modulo páros (2,4,6) bittérképekhez.
		A modulo az az érték,amit a sor vége után a HW. hozzáad a
		számláló értékéhez, hogy a következő sor elejére mutasson.
----------
BPLCON0	100	                                  -Kontrollbitek
BPLCON1	102	Bittérkép controll regiszterek    -Vízszintes scroll
BOLCON2	104                                       -Képernyő prioritás

	BIT	BPLCON0	BPLCON1	BPLCON2     HIRES  640 felbontás
	15	HIRES	x	x           BPU0-2 bittérképek bekapcsolása
	14	BPU2	x	x           HOMOD  kitartás és modositás mód
	13	BPU1	x	x           DBLPF  Dual Playfild be
	12	BPU0	x	x           COLOR  összetevő video szinkeverés
	11	HOMOD	x	x           GAUD   Genlock hang beállitás
	10	DBLPE	x	x           LPEN   fényceruza be
	09	COLOR	x	x           LACE   Interlace üzemmód be
	08	GAUD	x	x           ERSY   kÜlső szinkron az input
	07	x	PF2H3	x                  (HSYNC,VSYNC pad-ek)
	06	x	PF2H2	PF2PRI      PF2PRI 2-es játékmező az 1. felett
	05	x	PF2H1	PF2P2       PF2P0-2 2-es játékmező prioritása
	04	x	PF2H0	PF2P1               a spriteok-kal szemben
	03	LPEN	PF1H3	PF2P0       PF1P0-2 1-es játékmező   -u.a.-
	02	LACE	PF1H2	PF1P2       PF2H0-3 2-es játékmező vízszintes
	01	ERSY	PF1H1	PF1P1       	    scroll.
	00	x	PF1H0	PF1P0       PF1H0-3 1-es játékmező   -u.a.-
----------
COLORxx	0= 180	32 db szinregiszter van (0-31) és ezeket együtt szinpalettának
		nevezzük.
	1= 182	12 bites kódokat tartalmaznak,melyek 4-4-4 bittel a zöld,
		a vörös, valamint a kék szineket tartalmazzák (RGB)
	.
	10=194	BIT 15-12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00
	.	      x    R3  R2  R1  R0  G3  G2  G1  G0  B3  B2  B1  B0
	.	R0-3  zöld szinösszetevő
	30=1BC	G0-3  kék szinösszetevő
	31=1BE	B0-3  kék szinösszetevő
----------
COPJMP1	088	Copper ujrainditás regiszterek.
COPJMP2	08A	A cimeket a rendszer kis időintervallumonként vizsgálja.Ha
		irunk beléjük, a copper indirekt ugrást hajt végre az 1. vagy
		2. copper első helyzet 	regiszterekben lévő cimmel. A copper
		maga is tudja ezeket irni.
----------
COP1LCH	080	Copper 1. elsö helyzet regiszter felső 3 bitje
COP1LCL	082	                                 alsó 15 bitje
COP2LCH	084	Copper 2. elsö helyzet regiszter felső 3 bitje
COP2LCL	086	                                 alsó 15 bitje
		Ezek a regiszterek tartalmazzák a fent leirt ugrócimeket.
----------
DIWSTRT	08E	Kijelző ablak kezdete (bal felső sarok ).
DIWSTOP	09E	Kijelző ablak vége (jobb alsó sarok).
		A képernyő ablak a kijelző hasznos információt tartalmazó
		területe.

	BIT  15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00
	     V7  V6  V5  V4  V3  V2  V1  V0  H7  H6  H5  H4  H3  H2  H1  H0

	A DIWSTRT függőleges képernyő felső 2/3 részébe,vízszintesen a bal
	alsó 3/4 részbe kerülhet.
	A DIWSTOP függőlegesen az alsó 1/2 részbe (V8=/=V7) és vízszintesen
	a jobb oldal 1/4 részébe.
----------
DDFSTRT	092	Kijelző adatelérés kezdet 
DDFSTOP	094	                   véghelyzet
		Ezek a regiszterek irányítják a bittérkép DMA kijelző
		adatelérés kezdőcímek ill. végcímek időzítését. A függőleges
		kijelző időzítés adódik a fent leírt képernyőablak kezdet és
		vég értékéből.A bittérkép modulok függenek a bittérkép
		vízszintes méretéből és az adatelérési ablak nagyságából.

	BIT  15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00
	     x   x   x   x   x   x   x   x   H8  H7  H6  H5  H4  H3  x   x

	(Az x biteket 0-ra kell beállítani!)
	A következő táblázat a különböző regisztertartalmakhoz mutatják a
	kezdő és végidőzítést.

	DDFSTRT		H8  H7  H6  H5  H4      DDFSTOP    H8  H7  H6  H5  H4
	Extra széles	0   0   1   0   1       
	Széles		0   0   1   1   0                  1   1   0   1   1
	Normál		0   0   1   1   1                  1   1   0   1   0
	Szűk		0   1   0   0   0                  1   1   0   0   1
----------
