  HANGDIGITALIZÁLÓ AMIGA-hoz 2.RÉSZ


  Ezt a  cikket, azoknak  szántuk akik,
szeretnék    az    AMIGA-hoz    készült
hangdigitalizáló    programok    összes
lehetőségét  kihasználni.  Az  áramkör,
mivel hasonló működési elvű mint az ADC
0804  nem  sokban  tér  el attól.Itt is
szükség   van  -5V-os  tápfeszültségre,
amelyet ugyanúgy állítunk elő ezért azt
nem  is közöljük most le.Eltérő viszont
a referencia feszültség előállítása.
 Mivel  a  ZN 427 tartalmazza  a  belső
stabil hőkompenzált referencia áramkört
ezért ezt használtuk fel.

  Az AD IC nem rendelkezik saját órajel
előállító  egységgel  ezért, ezt nekünk
kell megvalósítanunk. Erre használtuk a
CD  4093  egyik  kapuját. Figyelem  ide
csak  Schmitt  triggeres  bemenetű kapu
használható! Az órajel frekvenciáját RC
taggal állíthatjuk be kb.500 khz-re.Így
egy  átalakítás  18Msec  alatt hajtódik
végre. Ez  korübelül 55 khz mintaveteli
frekvenciát jelent. Az  órajelet az EOC
jel  kapuzza  ami  azt jelenti, hogy az
atalakítás    végén    leállítjuk    az
órajelgenerátort, ezzel  egyidőben  egy
másik   kapun  keresztül  az  OE  lábát
magasra    húzzuk,  így   a   kimeneten
megjelenik    az    érvényes   adat. Ez
mindaddig  ott  is marad míg új negatív
lefutó  el nem érkezik az IC SC lábára.
Akkor  ismét elindul az órajelgenerátor
és a kimenet nagyimpedanciássá válik.


MEGÉPÍTÉS BEMÉRÉS:

  Készítsük el a  gondosan megtervezett
nyáklemezt.  ültessük be a -5V-os részt
és ellenőrizzük a működését.  Ezután az
órajelgenerátort    ültessük    be   és
állítsuk   be  a  frekvenciát(0.7*R*C).
Csak   ezután   helyezzük  be  a  többi
alkatrészt.   A      potenciométereknél
ügyeljünk arra, hogy  csak jó minőségűt
használjunk     az    erősítésszabályzó
kivételével,  aki   teheti   használjon
helipotot.    A   gondosan  ellenőrzött
készüléket  most  már  feldughatjuk  az
AMIGA-ra.   Töltsük  be  az AUDIOMASTER
valamelyik     változatát.     Állítsuk
monitor  üzemmódba  a  P3-mat  tekerjük
középre.    A   P1-el   állítsuk  be  a
képernyőn  a  csíkot  középre.   Ezután
adjunk  a  bemenetre  jelet és a P2-vel
állítsuk be a maximális bemenőjelét.


ALKATRÉSZ JEGYZÉK:

P1:100kohm
P2:1mohm
P3:10kohm
C1:100nf
C2:100nf
C3:100nf
C4: *
R1:470ohm
R2:100kohm
R3:100kohm
R4:100kohm
R5: *
R6:82kohm


LALA & ZOZO
