   A    hang    a   levegő  rezgéseinek
segítségével    kerül    fülünkbe,    a
dobhártyánkra,  amely  végül  a  hangot
számunkra  hallhatóvá  teszi.  Egy hang
ábrázolható  grafikusan is, a légnyomás
és  az  idő  függvényében.  Minden hang
leírható  egy  rá jellemző grafikonnal.
A  hanghullámok egy ismétlődő szakaszát
nevezzük    a    hang  periódusának.  A
zörejszerű   hangok  hullámformája  nem
ismétlődő.   A  periódusok  ismétlődési
gyakorisága  a frekvencia, ez határozza
meg  egy  hang magasságát. A frekvencia
mértékegysége    a    Hertz.  1Hz  =  1
periódus/másodperc.    Ha   magasabb  a
frekvencia,  magasabb  a  hang  is.  Az
átlagos  ember  a  20Hz-től  20000Hz-ig
terjedő  tartományt hallja. Egy denevér
kb.  200000Hz-ig  hall!  A  hullámforma
amplitúdója    (nagysága)  a  hangerőt,
maga  a hullámforma a hangszínt, a hang
minőségét    határozza  meg.  Egy  hang
elektronikus    tárolásához    a   hang
alapvető  jellemzőit  kell rögzítenünk.
Minél    több  információt  tárolunk  a
hangminőség  annál  jobb lesz (HIFI). A
számítógép   nem  képes  analóg  hangok
tárolására,  emiatt a hangot valamilyen
módszerrel      át    kell    alakítani
(digitális)    numerikus  információvá.
Ezt    a    feladatot    Analóg-Digitál
Átalakítóval    lehet    megoldani.  Ha
szükséged        van        egy      jó
hangdigitalizálóra,
írj nekem :

 Punk József
 Berhida, Magyar Ifj. út 27.
 8181

AZ AMIGA HANGKÉPZÉSE

       Az  AMIGA  négy  hangcsatornával
rendelkezik.    Bármelyik   csatorna  a
program   futásától  függetlenül  képes
komplex   hangok  megszólaltatására.  A
csatornák   mindegyike  képes  a  többi
modulálására.  A  csatornák  párosával,
jobb  és bal oldalként vannak kivezetve
(SZTEREO).  A  hangcsatornák mindegyike
egy-egy    8    bites    digitál-analóg
átalakítót  tartalmaz, melyek közvetlen
memória  hozzáféréssel dolgoznak (DMA).
A    DMA    egy  rasztersoron  belül  2
hangmintát  közvetít  az átalakítóknak.
Ha  a hang állandó, a DMA automatikusan
biztosítja          a        folyamatos
hangmintavételt.  Az  AMIGA-n  2  módja
van    a    hang    létrehozásának.  Az
automatikus    (DMA),    és   a  DIREKT
(manuális) mód.
