  14MHz

Ha  ezt  az 5 ASCII karaktert dekódolja
magának  egy  ájbíemes  arc   az   csak
legyint  és  aszongya, hogy de lassúúú.
 De mi mások vagyunk ugye és ha még azt
is  hozzátesszük, hogy Amiga 500 akkor,
minden   értelmesebb  user  felkapja  a
fejét.   
 Én  megcsináltam  ilyenre a   gépemet.
Hát őszintén szólva, többet vártam tőle
... .... Na mindegy....  Leírom a saját
tapasztalataimat...

  Drive-ok

Rögtön  a legnegtívabb dologgal kezdem.
Sajnos  a  mi  kis  Commodore gyárunk a
ROM-ot  úgy  csinálta meg, hogy egy fix
fékező   ciklussal   vár    a    floppy
fejléptetésére.   Ez  egyszerűen annyit
tesz,  hogy  a  DOS most feleannyi időt
vár  a fejlépésre mint egy sima 7MHz-es
gépen.     Tehát    fejléptetéskor    a
fejléptető  mocika  nem   biztos,  hogy
birja  az iramot.  Ekkor jelentkeznek a
Guru utáni második kedvenc felirataink,
az  Unreadable  Disk  és  a  Read Write
Error.

4 féle drive-ot próbáltunk ki...

Profex  3.5"  külső  drive  (ami  belül
Citizen):   Teljességgel  nem  működik,
már  a lemez betételekor kattog, röfög,
aminek  az  eredménye = Unreadable Disk
vagy Not a DOS Disk...

Chinon  3.5" A2000-ből:  Egy fél fokkal
jobb, mint  az  előző.   Az  ember  azt
hinné,  hogy  legalább  a  2000-be jobb
drive-okat  raknak.  De ez nem igy van!
Minden  megegyezik az előzővel csak itt
a  Not  a  DOS  Disk hibajelzést a Read
Write Error helyettesíti.

Matsuhita A500-ból:  Ezzel a drive-al a
Deluxe  Paint  III  betölthetetlen.  Az
F18   Interceptor  50(!!!)  Read  Write
Error-Retry féle variációval bejön.

Epson  A500-ból:   A  DOS  teljességgel
hasznalható,  soha  nem  lépett még fel
hiba.   Néhany  játék  amiben  a normál
DOS-nál is gyorsbban akarják mozgatni a
fejet   az   már   nem   fut.    (pl.
Indianapolis 500 és Battle Command)

Programozóknak megsúgom, hogy a -456-os
ROM  Load  minden Drive-on futóképes!!!
Ezt  kivételesen  nem  ****ták   el   a
rendszerprogramozók.     Belegondoltam,
hogy  a  gyorsítókártyáknak  még emiatt
egy új ROM-ot is tartalmaztniuk kell.


            Átkapcsoling

Gondoltunk   arra,  hogy   megcsináljuk
menetközben is átkapcsolhatóvá.  Ez még
nincs   kész,  mert  átkapcsolás    nem
mindegy,  hogy  mikor   történik.   50%
esély   van  arra,  hogy  ha  a   proci
HALT-ban  van  és  ekkor  történik   az
átkapcsolás,  akkor  sikeres   lesz  az
átváltás.


           Programtesztek
               Játékok

Előző   módszerrel   próbáltam  ki   az
Indianapolis 500-at.  A program valóban
a  kétszeresére gyorsul csak éppen ez a
játék  hátrányára  válik.   A   program
kétszerannyira    darabos   és   emiatt
játszhatalan   a   játék.    A    pálya
leghosszabb egyenesét kormányozhatatlan
kocsival  HÁROM  (!!!)  másodperc alatt
meg  lehet  tenni.   Most  a  fantáziát
lehet szárnyaltatni...  Interceptor kb.
30%-os   gyorsulással    bír.    Battle
Command  kb.   +20%-ot   javít   magán.
StarGlider II kb.  30%-ot gyorsul.

          Felhasználói prg.-k

Seka  V3.2  egy  röhely!!!   5, azaz öt
százalékot    gyorsul    a    fordítás.
Ern0/Soc.Brigade   homor.   -  Biztosan
raszter  szerint  fordít  a  Seka.  Itt
valami  nem  stimmel!!!   Kipróbáltam a
játékom   lefordítását   is.    (  6700
assembly  sor) 16 ill.  14.5 másodperc.
Kipróbáltam  Amiga  3000 -en  is, ott 3
(!) azaz három szekundum.  Arányok???

A500	7 MHz - 16 mp. 	(16 bites 80-as
                         Ram-ok)
A500	14MHz - 14.5 mp (ugyanaz)
A3000	25Mhz - 3 mp.	(32 bites
                         Ram-ok)

Ennyi  különbség  lenne???   Veszek egy
3000-est!!!

Sculpt  4D-nél valódi a gyorsulás.  Itt
már  megkapjuk  a  várva  várt  majdnem
kétszeres speed-et.

            Seka divu teszt

Csináltam  assemblyben   egy   osztásos
tesztet.    Sok   osztás   végrehajtási
idejét vizsgáltam 7.16 és 14.32 MHz-en.
Itt kb.  90%-ot gyorsult a végrehajtás.
Minden  DMA  és  megszakítás   le  volt
tíltva!



             IBM-eseknek

Egy  20  Mhz-es 286-os IBM AT sebessége
kb.   megegyezik  egy  sima 7.16 MHz-es
68000-es Amiga processzor sebességével.


A gépek felgyorsítását vállaljuk, amint
kész a menetközbeni átkapcsolás.
Érdeklődni a GURU címén lehet levélben.

         COMIGA of Soc.Brigade
      the first Caps Lock flasher
