A Macro  System  is   új   flickerfixer
kártyával  lépett be az új  esztendőbe,
ez  a  Deinterlace  Card.   Ez jelenleg
csak A2000-hez   kapható,  érdekessége,
hogy  az   interlace   kép  remegésének
megszüntetése      mellett,      teljes
felbontással   (640x512  vagy   ugyanez
overscan-ben   )   mind  a  4096   szín
egyszerre  használható.   Ez  a  kártya
tehát  egy  új  felbontást  is  ad   az
AMIGA-nak.    A    képfrekvencia    PAL
gépekben  50Hz,  NTSC-ben  60Hz, Medusa
Atari  ST  emulator használatakor 71Hz.
Megfelelő meghajtóprogram használatával
(  amihez  1MB  chip-ram  szükséges ) a
képfrekvencia tovább növelhető, de ez a
rasztersorok  méretének   csökkenésével
jár együtt.

A  kártyán  található  még  egy   Audio
erősítő  is  (  ugyanis   a   MultiSync
monitorokon, ami a kártyához kell nincs
hangszóró   ),   amiből   két   passzív
hangszóró  csatlakoztatásával   sztereo
hangot kapunk.

A kártya ára eddíg a  legalacsonyabb  a
flickerfixerek között:  500 DM,-

                 Gaborca
