Összehasonlító táblázat

               Amiga 3000            Amiga 3000T          Amiga 3000UX
---------------------------------------------------------------------------
Processzor    M 68030 16/25 MHz     M 68030 25 MHz       M 68030 25 Mhz
Mat.Co-process.  68882/68881            68882                68882 

RAM
Chip              max.  2 MB          max.  2 MB           max.  2 MB
Fast              max. 16 MB          max. 16 MB           max. 16 MB

Winchester    40/52 vagy 105 MB    105 MB vagy 210 MB     105 vagy 210 MB
                  19 ms-os              19 ms-os             19 ms-os

Floppy Drive
belső:         max. 2 db. 3.5"      max. 2 db. 3.5"     max. 2 db. 3.5"
                    880 KB               880 KB           1760/880 KB

külső:         max. 2 db. 3.5"      max. 2 db. 3.5"    max. 2 db. 3.5"
                    880 KB               880 KB           1760/880 KB

Bővítő helyek:
                  4 zorro 3            5 zorro 3 (T)         5 zorro 3 (T)
                   2 AT                  4 AT                  4 AT
                   1 Video               1 Video               1 Video
                   1 CPU                 1 CPU                 1 CPU 

Csatlakozók:
            RGB 23tűs(15,625KHz)   RGB 23tűs(15,625KHz)   RGB 23Tűs(15,625KHz)
                  VGA 15 tűs            VGA 15 tűs          VGA 15 tűs
                   soros                 soros                 soros
                 párhuzamos            párhuzamos            párhuzamos
              SCSI külső 25tűs      SCSI külső 25tűs      SCSI külső 25tűs
              50tűs SCSI belső      50tűs SCSI belső      50tűs SCSI belső
                   Floppy               Floppy                 Floppy
                    Audio                Audio                  Audio
                  2 Gameport          2 Gameport              2 Gameport

A tápegység
teljesítménye:      180 W                250/280 W               180 W

Felbontások:
                  mindhárom gépnél a szokásos Amiga felbontások +

                          Super HIRES 1280 x 256
                                      1280 x 512 interlace
                          Productivty  640 x 480
                                       640 x 960 interlace

                                                             A2024  1008x1024
                                                             A2410  kártya

Szoftver:           WB 2.0                  WB 2.0          Amiga Version 1.1
                   Extras 2.0              Extras 2.0       AT&T UNIX system V
                  Amigavision             Amigavision

Összeállította: Szentes Gábor (Dönde)
