             TURBOPRINT II.
             --------------

   Ez  a  program  főleg  azok  számára
hasznos  akik rendelkeznek nyomtatóval,
hisz  a  TURBOprint  II.  mindent kihoz
egy    nyomtatóból    amit    lehet.  A
TURBOprint    II.  rezidensen  működik.
Ennek  az  üzemmódnak köszönhetően akár
egy  játékprogram legszebb képeit ki is
nyomtathatjuk,    de  lehetőség  van  a
teljes    képnek,    vagy    csak   egy
részletének    IFF    formátumban  való
elmentésére   is.  Az  eredeti  lemezen
közel      50    nyomtatótipus    közül
válogathatunk,       és    mindegyikhez
tartozik  legalább  4-5  féle felbontás
is.    A  TURBOprint  képes  kezelni  a
színes  nyomtatókat, de csak a grafikus
üzemmódot   támogatja.  Ha  a  betöltés
után       beállítjuk    a    szükséges
paramétereket,        opciókat        a
TURBOprint-ben,  akkor  a  kilépés után
még   reset  hatására  sem  törlődik  a
memóriából.    Kikapcsolni    csak    a
TURBOprint    REMOVER   segédprogrammal
lehet.   Ha  betöltünk  egy  programot,
akkor  az a grafikus nyomtatás esetén a
TURBOprint        által      beállított
paramétereket     és    a    TURBOprint
nyomtatórutinját   fogja  használni.  A
rezidens      üzemmód    miatt    egyes
víruskillerek    a   memóriában  maradt
TURBOprint-et   is  vírusnak  nézik  és
törlik    onnan.    Erre  használatákor
figyeljünk oda.


   A       TURBOprint    II    teljesen
egérorientált           menürendszerrel
rendelkezik.  Az  összes  paramétert az
egér  segítségével lehet beállítani, és
csak   ritkán  kell  a  billentyűzethez
folyamodnunk.       A    program    két
képernyőre,  két  nagy menüre osztódik.
Az  első  menüben  a  nyomtató tipusát,
kontraszt  és  fényesség értékeket, IFF
kép    elmentésének    útvonalát  lehet
beállítani,    a    másodikon  pedig  a
nyomtatással  kapcsolatos torzításokat,
szín  vagy  szürkeárnyalat  használatát
és nyomtató portját lehet beállítani.


Első menükép:

PATTERN
   A        képernyőn       a    színek
telítettségétől    függően  változik  a
nyomtatás       minősége.    Mivel    a
fekete-fehér    nyomtatón  is  működnie
kell    a    programnak,  ezért  ott  a
sötét-világos árnyalatoknak megfelelően
satíroz.   Ezt  a  mintázatot lehet itt
megváltoztatni.   A  default  érték   :
NORMAL.

FIX PRINTER
   Ezzel    a    funkcióval    lehet  a
beállított   printert  "állandósítani".
Minden  olyan  program  ami a nyomtatót
grafikus  módon  használja, ezentúl ezt
a  rutint  hívja  meg.  Ha  a  printert
állandóra  állítottuk, akkor mindig ezt
fogja  használni.  Kikapcsolása  esetén
az  eredeti  nyomtatórutin  fut,  és  a
TURBOprint    is    mindig   a  lemezen
található       nyomtatórutint    fogja
használni.  Itt lehet egyébként menüből
kiválasztani  a  kivánt  nyomtatót és a
megfelelő felbontást is.


ASPECT RATIO

   A  magasság  és  a szélesség arányát
lehet   módosítani.  Alapérték:  H/W  =
1.000.

MENU RESIDENT

   Ha    ezt   az  opciót  bekapcsoljuk
(inverz    kép),   akkor  a  TURBOprint
menüjét    bármikor    behívhatjuk    a
CTRL+ALT+T    billentyűk  lenyomásával.
Lényegesen    kissebb  lesz  a  foglalt
memória,     ha    ezt    a    funkciót
kikapcsoljuk.


FAST MEM LAST

   A        gyors     (FAST)    memória
kikapcsolására  szolgál.  A  kikapcsolt
memóriát    a  reset  után  sem  tudjuk
használni,    csak  akkor  lehet  ismét
hozzáférni,    ha    a   TURBOprint-ben
bekapcsoljuk,    vagy    kitöröljük   a
TURBOprint-et.


SAVE TO

   Azt  az  útvonalat  adhatjuk  meg  a
programnak,  ahova az IFF képet akarjuk
elmenteni.  Az  útvonal  végére  írt 00
karaktereket  a  program  automatikusan
módosítja,  növeli.  Így  az  első  kép
mundjuk  PIC00 néven, a második viszont
már PIC01 néven kerül elmentésre.


HARDCOPY

   Bekapcsolásával     a    képernyőröl
készíthetünk    a  nyomtatóra  képet  a
CTRL+ALT+P       billentyűk    együttes
lenyomásával.        Akiknek      nincs
nyomtatójuk       nyugodtan    ki    is
kapcsolhatják.


BRIGHT

   Fényesség  mértékének  változtatása.
Jobbra  egyre  világosabb,  balra pedig
egyre sötétebb lesz a nyomtatott kép.


CONTRAST

   A    kontraszt  értékének  állítása.
Jobbra  mozdítva  egyre  élesebb, balra
mozdítva    pedig  egyre  elmosódottabb
kontrasztot kapunk.


CALL PREFS

   A    második    menüablak    hívása.
Részletesebb        ismertetésre    még
visszatérek.

FIX PREFS

   Kikapcsolásával    az   egész  PREFS
menüben  beállított értékeket figyelmen
kívül hagyja.


RESTORE

   A  lemezen  tárolt  default  értékek
visszaállítása.    Minden   amit  eddig
beállítottunk  törlődik  és az utoljára
lemezre    mentett    beéllítás    lesz
érvényben.


SAVE

   Lemezre      menti    az    általunk
beéllított        paramétereket.Ha    a
progaramot  betöltjük, akkor ez lesz az
alapértelmezés szerinti beállítás.


TEST

   Csak    az    eredeti  (nem  másolt)
programmal  rendelkezők  tudják  ezt  a
funkciót használni ! (Nyomtatásteszt).


QUIT

   Kilépés        a    programból.    A
módosításokat  figyelmen  kívül hagyja.
Ha      először    töltöttük    be    a
TURBOprint-et  (nem  CTRL+ALT+T  -vel),
akkor a program nem marad a memóriában.


USE

   Használni    kívánjuk  a  TURBOprint
programot  a  beállított paramétereknek
megfelelően.    A   program  betölti  a
számára    szükséges    adatokat,    és
visszatér a DOS-ba.


Második menükép:


Shade

   Nyomtatás  szineinek beállítása. B&W
=  fekete  fehér, Gray Scale = a szürke
árnyalatai,  Color  = szines nyomtatás.
Ezutóbbit    választani    csak  szines
nyomtató     esetén    érdemes,    mert
egyébként    csak   szép  fekete  képet
kapunk eredményül.


THRESHOLD

   Hasonló    mint    a  BRIGHT  (előző
menükép). Fényerősség állítása.

ANTIALISING

   Ha  grafikus  üzemmódban  nyomtatunk
szöveget,    akkor  a  szép  karakteres
írást  teszi lehetővé úgy, hogy a ferde
vonalakat      kisimítja.    A    betűk
szálkásságát szünteti meg.


PORT

   A    nyomtató    mely    a   porthoz
csatlakoztatva     van.    Leggyakoribb
esetben  a  Parellel  port  a  nyomtató
portja,   de  lehetőség  van  a  Serial
használatára   is.  A  Parellel  2  egy
speciálisan  kezelt gyorsabb nyomtatást
lehetővé  tevő  port. A nyomtatót ebben
az  esetben  is a gép egyetlen Parellel
portjára    kell    csatlakoztatni,   a
program  azt használja, csak egy kicsit
más módszerrel.


TRACTOR

   A      nyontató    laptovábbítójának
szélessége.   Narrow  =  keskeny  (A4),
Wide = széles (A3).


SCALING

   Az  árnyalatok számítása : Fraktális
(Fraction)  vagy  kerekített  (Integer)
értékkel  dolgozzon.  A  normál,  finom
átmenetű    árnyalatok    eléréséhez  a
Fraction beállítást használjuk.


LEFT OFFSET

   Nyomtató  bal  margójának  állítása.
CENTER        =     középre    igazítás
(Automatikusan).

IMAGE

   Nyomtatási  kép:  Positive = normál,
NEGATIVE = negatív.

ASPECT

   Elforgatás.    Horizontal  =  normál
nyomtatási  kép,  Vertical = elforgatva
90 fokkal.


WIDTH LIMIT

   A    nyomtatott   kép  szélességének
beállítása.

HEIGHT LIMIT

   A    nyomtatott    kép  magasságának
beállítása.  Az  alsó szélen adható meg
a    Centi-vel  vagy  az  Inch-el  való
számlálási      mód.    A    LIMITS-ben
meghatározott  módok  ezt  a beállítást
befolyásolják.



LIMITS:


IGNORE

   Figyelmen  kívül  hagyja a Height és
a Width álltal beállított értékeket.

BOUNDED

   A  papírhossz  széléhez viszonyított
érték megadása a H/W limitnél.

ABSOLUTE

Abszolút értékkel számol.


PIXELS

Pixelekben számol.


MULTIPLY

   Nagyítás  mértéke.  A  beírt  szám a
nagyítási szorzó.


              VÉGE
